MNT 2020 (Métropole de Montpellier)

Origine : La donnée est obtenue par Lidar aérien (2pts/m²).

Précision : 10 cm en planimétrie et en altimétrie

Projection : Lambert 93

Date Acquisition donnée : Février 2020

Dallage : MNT en dalle de 1km x 1km: le MNT est une grille régulière générée par interpolation à partir des points Lidars

Format : ASC

Données complémentaires : Les lignes de ruptures (breaklines) ou ligne de forces : elles représentent des changements de pente abrupts ou de relief qui permettent d’améliorer la qualité du MNT.

|  |  |
| --- | --- |
| MNT | Les lignes de ruptures |

: